Książka przedmiarów/obmiarów

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	
1	KNR 4-01 0535-02-050
Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku
	452,08 m2	
1.	(11,20*5,70*4)+(4,90*5,70*4)+85,00				452,08	
2	KNR 4-01 0535-04-040
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	56,00 m	
1.	28,00*2				56,00	
3	KNR 4-01 0535-06-040
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	72,00 m	
1.	9,00*8				72,00	
4	KNR 4-01 0535-08-050
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
	167,79 m2	
1.	(16,00*0,50*6)+(1,10*0,40*8)+(56,00*0,40)+(((4,20*2)+(1,80*8*2)+(4,70*2))*0,45)+((11,20+5,00)*10*0,45)				167,79	
2. RUSZTOWANIA
	
5	KNR S02U 1401-01-050
Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m
	490,68 m2	
1.	(9,00*27,26)*2				490,68	
6	KNR S02U 1402-01-050
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	490,68 m2	
1.	490,68				490,68	
3. ROBOTY REMONTOWE
	
7	KNR 4-01 0414-08-050
Wymiana łacenia dachu pod pokrycie - odstęp łat ponad 20 cm
	452,08 m2	
1.	452,08				452,08	
8	KNR 2-02U 0536-01-050
Pokrycie dachów o powierzchni do 25 m2 blachą powlekaną dachówkową na łatach 
	85,00 m2	
1.	85,00				85,00	
9	KNR 2-02U 0536-02-050
Pokrycie dachów o powierzchni do 50 m2 blachą powlekaną dachówkową na łatach 
	111,72 m2	
1.	4,90*5,70*4				111,72	
10	KNR 2-02U 0536-03-050
Pokrycie dachów o powierzchni do 100 m2 blachą powlekaną dachówkową na łatach 
	255,36 m2	
1.	11,20*5,70*4				255,36	
11	KNR 2-02U 0541-02-050
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)
	167,79 m2	
1.	167,79				167,79	
12	KNR 2-02U 0547-01-040
Montaż rynien dachowych półokrągłych z blachy o średnicy 150 mm łącznych na klej 
	56,00 m	
1.	56,00				56,00	
13	KNR 2-02U 0547-02-020
Montaż lejów spustowych przy rynnach dachowych półokrągłych z blachy o średnicy 150 mm łączonych na klej 
	8,00 szt	
1.	8				8,00	
14	KNR 2-02U 0547-04-129
Montaż denek rynnowych przy rynnach dachowych półokrągłych z blachy o średnicy 150 mm łączonych na klej 
	0,16 100 szt	
1.	8*2/100				0,16	
15	KNR 2-02U 0550-03-040
Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 100 mm z blachy
	72,00 m	
1.	72,00				72,00	
16	KNR 2-02U 0550-07-020
Montaż kolanek o średnicy 100 mm do rur spustowych okrągłych z blachy
	24,00 szt	
1.	8*3				24,00	
17	KNR 4-02 0201-03-123
Wymiana odcinka rury żeliwnej kielichowej o średnicy 100 mm
	1,00 miejsce	
1.	1				1,00	
18	KNR 2-02U 0539-04-040
Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż barier śniegowych (Orgbud W-wa)
	50,00 m	
1.	50,00				50,00	
4. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
	
19	KNR 00-19 0930-06-050
Wymiana okien drewnianych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,5 m2,obsadzone na kotwach stalowych
	12,00 m2	
1.	1,50*1,00*8				12,00