**U M O W A ……/PZD/2014**

zawarta w dniu ………………….. 2014 r. pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Olecku, ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko, NIP 847-13-94-600, REGON 790676004,  
zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez :

1. Pan Dariusz Kozłowski - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku  
2. Pani Halina Jewdokimow - Główna Księgowa  
a

firmą:………………………………………………………………………………………………………………………………………., NIP …………………, REGON ……………..,

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1. ………………………………………..

o następującej treści:

1

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego, Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na **przebudowie przepustu w m. Stacze w ciągu drogi powiatowej nr 1798N Czerwony Dwór - Sokółki w km 9+950.**

§ 2

Na przedmiot umowy określony w 1 składa się następujący zakres rzeczowy zgodny z kosz- torysem ofertowym:

1. Wykonanie rurociągu tymczasowego z rur PCV średnicy 30 cm w istniejącym przepuście i rozebranie po zakończeniu robót - 16,00 mb
2. Mechaniczne rozebranie betonowych murów oporowych wraz z wywiezieniem gruzu- 7,32 m3
3. Wykopy w gruncie kat. II-III na odkład - 67,97 m3
4. Rozebranie rur betonowych o średnicy 100 cm - 4,00 szt.
5. Nasypy z gruntu dobrze zagęszczającego się wraz z transportem, wbudowaniem i zagęszczeniem pod ławę fundamentową części przelotowej przepustu, pod podłoże betonowe dna odpływu oraz odtworzenie korpusu drogowego - 97,03 m3
6. Ława betonowa z betonu C12/15 pod rurę prefabrykowaną żelbetową - 1,84 m3
7. Części przelotowe przepustu z rur żelbetowych o średnicy 100 cm - 6,00 mb
8. Ścianki czołowe i skrzydełka przepustu żelbetowe z betonu C20/25 z izolacją przeciwwilgociową asfaltową - 11,97 m3
9. Nasypy ( grunt z odkładu) – wg poz. 3, wraz z plantowaniem i obsianiem skarp trawą-67,97 m3
10. Spoinowanie rur istniejących - 16,00 mb
11. Narzut kamienny 20 cm na długości 5 m dna odpływu i skarp rowu z kamienia na wykonanym podłożu betonowym - 22,50 m2
12. Regulacja brzegów rowu z kiszek faszynowych na dopływie i regulacja brzegów z narzutem kamiennym dna rowu na odpływie - 10,00 mb

## 3

1. Roboty będące przedmiotem umowy Wykonawca wykona w terminie do **17 paździer-nika 2014r.**
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót Umowy z materiałów własnych.
3. Odbiór wykonanych robót nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę.
4. Zamawiający określi przy odbiorze robót termin usunięcia stwierdzonych usterek, niedoróbek i wad.

4

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót ustala się na kwotę: ……………….. *(słownie: ………………………………………………………………………………………..).*

Powyższa kwota jest ceną brutto i zawiera należny podatek VAT 23 % w wys. ………………

*(słownie: ………………………………………………………………………………………..).*

5

1. Ustala się, że zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy zostanie dokonana w oparciu o fakturę VAT, na podstawie protokołu odbioru końcowego sporządzonego przez przedstawiciela Zamawiającego w obecności Wykonawcy.
2. Płatność ustala się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty dostarczenia faktury i dokumentów rozliczeniowych przez Wykonawcę**.**

6

W razie wystąpienia szkody Zamawiający lub Wykonawca może domagać się odszkodowania na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego.

7

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Termin gwarancji jakości wynosi 3 lata od daty odbioru końcowego przez Zamawiającego. Odbiór pogwarancyjny robót Zamawiający dokona wspólnie z Wykonawcą.
2. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny koszt.

8

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót, bezpieczeństwo ruchu oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim z tego tytułu w związku z wyko-nywanymi robotami objętymi umową w obrębie placu budowy od daty przyjęcia terenu budowy od Zamawiającego do czasu końcowego odbioru i przekazania obiektu do eksploatacji. Wykonawca dokona oznakowania prowadzonych robót oraz zapewni właściwe utrzymanie oznakowania w okresie prowadzenia robót.

9

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: …………………………………., adres: ………………………………………………………...

10

1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w wysokości 0,05% całkowitej wartości Umowy za każdy dzień zwłoki, jeśli ukończenie jest późniejsze niż wymagany termin ukończenia. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.

## 11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

## 12

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

## 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egz. otrzymuje Zamawiający i jeden egz. otrzymuje Wykonawca.

Integralną treść umowy stanowią załączniki:   
1) Formularz oferty;

2) Kosztorys ofertowy.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

……………………………………… …………………………………....