**Powiat Olecki**

**ul. Kolejowa 32**

**19-400 Olecko**

**Pismo: EK.272.3.2020** Olecko dnia: 2020-02-04

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-01-31 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Remont budynku "Zamek"**.

**Pytanie 1. Okna krosnowe czy jest jakiś wymagany współczynnik dla tych okien? Czy wykonać je jako okna jednoramowe z szybą zespoloną czy z szybą pojedynczą 4 mm float?**

Odpowiedź: Określono współczynnik 1,1 W/(m2K) ([Dokumentacja projektowa - opis techniczny](http://www.spolecko.bip.doc.pl/upload/doc/19103_20200123_130651.doc#_blank), str. 8) (Część wymienionych okien ma skrzydło z szybą zespoloną).

**Pytanie 2. Z jakiego materiału należy wykonać stolarkę okienną w opisie technicznym podano informację o sośnie litej natomiast w projekcie jest zapis, że okna należy wykonać z drewna dębowego litego?**

Odpowiedź: Stolarkę okienną należy wykonać zgodnie z opisem technicznych (z sosny).

**Pytanie 3. Proszę o doprecyzowanie "nowoczesne zasuwnice do zamykania" czy**

**należy zastosować atrapy zawrotnic czy klamki mosiężne ?**

Odpowiedź: Mogą być klamki o ile nie będzie to miało negatywnego wpływu na szczelność i nie powstanie dodatkowo jakiś mostek termiczny.

**Pytanie 4. Jakiego typu nawiewniki należy zastosować? higrosterowane czy**

**ciśnieniowe? Proszę o doprecyzowanie.**

Odpowiedź: Ciśnieniowy – jest wystarczająco dostosowany do naszych warunków klimatycznych. Powinny tylko mieć możliwość również ręcznej regulacji.

**Pytanie 5. Czy należy zastosować po 1 nawiewniku na każde okno?**

Odpowiedź: Należy zastosować jeden nawiewnik na jedno okno.

**Pytanie 6. Proszę o podanie poszczególnych wymiarów drzwi Dz1, D1 oraz D2 oraz**

**rysunków technicznych, przekrojów.**

Odpowiedź: W załączeniu PDF rysunków drzwi z wymiarami.

**Pytanie 7. Proszę o udostępnięnie zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej wraz z wymiarami oraz ilościami sztuk dla poszczególnych typów stolarki.**

Odpowiedź: Opis stolarki okiennej zgodnie z „[Pierwotnym projektem budowlanym z 2012 roku](http://www.spolecko.bip.doc.pl/upload/doc/19103_20200123_130854.pdf#_blank)”. Okna wymienione opisano w - „[Dokumentacja projektowa - opis wstawionych okien](http://www.spolecko.bip.doc.pl/upload/doc/19103_20200123_130659.docx#_blank)”. Dodatkowo wykaz okien do wymiany z numerami z dokumentacji.

**Pytanie 8. Czy w zakres opracowania wchodzi również montaż barierki ochronnej**

**tarasu?**

Odpowiedź: Nie. Wymiana barierki tarasu opisana w rozdziale 5.7 - „[Pierwotny projekt budowlany z 2012 roku](http://www.spolecko.bip.doc.pl/upload/doc/19103_20200123_130854.pdf#_blank)” nie została ujęta w nowej dokumentacji (d[okumentacja projektowa - opis techniczny](http://www.spolecko.bip.doc.pl/upload/doc/19103_20200123_130651.doc#_blank) i kosztorysach ofertowych)

**Pytanie 9. Proszę o doprecyzowanie zapisu w przemiarze " Szklenie ram drzwiowych**

**drewnianych płaskim walcowanym wzorzystym o gr. 3-4 mm na listwy z podkitowaniem przy pow. szyby ponad 0,5 m2" co oznacza wrzozystym walcowanym jakiego typu ma to być szkło proszę o dołączenie zdjęcia bądź obszerniejszego opisu/wymagań co do szklenia w drzwiach oraz którego typu drzwi dotyczy ten zapis.**

Odpowiedź: Należy dobrać i oszklić jak pierwotnie (To tylko nazewnictwo, które jest automatycznie wstawione z KNR 19-01 1202-07). W załączeniu zdjęcie.

Załączniki – 9 szt.

Zamawiający

*Sporządził: Marek Góryński*

*Sprawdziła: Halina Bogdańska*

*Olecko, 04.02.2020 r.*