**U M O W A ……/PZD/2015**

zawarta w dniu ………………….. 2015 r. pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Olecku, ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko, NIP 847-13-94-600, REGON 790676004,
zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez :

1. Pan Dariusz Kozłowski - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku
2. Pani Halina Jewdokimow - Główny Księgowy

a firmą:………………………………………………………………………………………………………………………………………., NIP …………………, REGON ……………..,

 zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1. ………………………………………..

 o następującej treści:

1

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego, Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na: **Przebudowie chodnika ul. Kopernika i ul. Armii Krajowej (przy KRUS) w Olecku.**

§ 2

Na przedmiot umowy określony w 1 składa się następujący zakres rzeczowy zgodny z kosz- torysem ofertowym:

1. **ul. Kopernika**
2. Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej - 209,60 m
3. Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej - 173,90 m
4. Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - 380,93 m2
5. Rozebranie zjazdu z bloczków bet. i trylinki ( zjazd do KRUS) - 12,00 m2
6. Przełożenie nawierzchni z kostki bet. (u zbiegu ul. 11 Listopada) - 5,0 m2
7. Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm na uprzednio wykonanej ławie betonowej z oporem z betonu C 8/10 - 209,60 mb
8. Ustawienie obrzeża o wym. 6x20 cm na podsypce piaskowej - 174,18 m
9. Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo– piaskowej - 383,93 m2
10. Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.- piskowej, podbudowa z betonu grub. 15 cm (C8/10) - 12 m2
11. Regulacja pionowa studzienek teletechn. – 5 szt.
12. Regulacja zasuw wodociągowych – 1 szt.
13. **ul. Armii Krajowej (obok KRUS)**
14. Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej - 37,0 m
15. Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej - 23,60 m
16. Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej -156,43 m2
17. Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm na uprzednio wykonanej ławie betonowej z oporem z betonu C 8/10 - 37 mb
18. Ustawienie obrzeża o wym. 6x20 cm na podsypce piaskowej - 33,20 mb
19. Chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo– piaskowej 132,17 m2
20. Regulacja studni kanalizacyjnych - 4szt.

##  3

1. Roboty będące przedmiotem umowy Wykonawca wykona w terminie do **30 czerwca 2015r.**
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót Umowy z materiałów własnych.
3. Odbiór wykonanych robót nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę.
4. Zamawiający określi przy odbiorze robót termin usunięcia stwierdzonych usterek, niedoróbek i wad.

 4

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót ustala się na kwotę: ……………….. *(słownie: ………………………………………………………………………………………..).*

Powyższa kwota jest ceną brutto i zawiera należny podatek VAT 23 % w wys. ………………

*(słownie: ………………………………………………………………………………………..).*

5

1. Ustala się, że zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy zostanie dokonana w oparciu o fakturę VAT, na podstawie protokołu odbioru końcowego sporządzonego przez przedstawiciela Zamawiającego w obecności Wykonawcy.
2. Płatność ustala się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty dostarczenia faktury i dokumentów rozliczeniowych przez Wykonawcę**.**

 6

W razie wystąpienia szkody Zamawiający lub Wykonawca może domagać się odszkodowania na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego.

 7

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Termin gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Zamawiającego. Odbiór pogwarancyjny robót Zamawiający dokona wspólnie z Wykonawcą.
2. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny koszt.

 8

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót, bezpieczeństwo ruchu oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim z tego tytułu w związku z wyko-nywanymi robotami objętymi umową w obrębie terenu budowy od daty przyjęcia terenu budowy od Zamawiającego do czasu końcowego odbioru i przekazania obiektu do eksploatacji. Wykonawca dokona oznakowania prowadzonych robót oraz zapewni właściwe utrzymanie oznakowania w okresie prowadzenia robót.

9

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: …………………………………., adres: ………………………………………………………...

 10

1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w wysokości 0,05% całkowitej wartości Umowy za każdy dzień zwłoki, jeśli ukończenie jest późniejsze niż wymagany termin ukończenia. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.

##  11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

##  12

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

##  13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egz. otrzymuje Zamawiający i jeden egz. otrzymuje Wykonawca.

Integralną treść umowy stanowią załączniki:
1) Formularz oferty;

2) Kosztorys ofertowy.

 ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: