**U M O W A Nr …./PZD /2018**

zawarta w dniu ……………….. 2018 r. w Olecku pomiędzy Powiatem Oleckim z siedzibą w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko, NIP Powiatu 847-15-15-765, Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku, ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko, reprezentowanym przez:

1. Pana inż. Dariusza Kozłowskiego – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku, działającego na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Powiatu w Olecku nr OR.0027.63.2016 z dnia 20.12.2016r. przy kontrasygnacie:

2. Pani Haliny Jewdokimow - Głównej Księgowej Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku, , zwanym dalej „Zamawiającym”

a:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ,

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  
1. ………………………………….

o następującej treści:

1

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego, Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na budowie chodnika w miejscowości Cichy.

§ 2

Na przedmiot umowy określony w 1 składa się następujący zakres rzeczowy zgodny z przedmiarem robót:

* **Roboty przygotowawcze**

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa drogi w terenie równinnym – 0,16km
2. Inwentaryzacja powykonawcza- 1,00kpl
3. Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu- 1,00kpl
4. Rozebranie płyt betonowych- 13,50m2
5. Rozebranie poręczy ochronnych- 14,00mb
6. Regulacja studni kanalizacji sanitarnej- 4,00szt
7. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno– bitumicznych o gr. do 5cm- 50,00m2

* **Roboty ziemne**

1. Wykopy z transportem urobku na odkład- 58,06m3

* **Podbudowa**

1. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni- 290,60m2
2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm- 240,80m2
3. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm- 84,80m2

* **Nawierzchnia**

1. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm czerwonej na podsypce mineralno-piaskowej- 35,00m2
2. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm grafitowej na podsypce cementowo-piaskowej- 49,80m2

* **Urządzenia bezpieczeństwa ruchu**

1. Mechaniczne malowanie linii i znaków farbą chlorokauczukową odblaskową- 12,32m2
2. Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60mm- 4,00szt
3. Tabliczki do znaków- 2,00szt
4. Tablice znaków drogowych, wielkość „średnie”, typ 2- 6,00szt

* **Elementy ulic**

1. Ława betonowa z oporem z betonu C8/10 pod krawężnik 15x30 i 15x22 cm- 19,88m3
2. Krawężniki betonowe o wym. 15x30cm- 173,40m
3. Krawężniki betonowe o wym. 15x22cm- 69,00m
4. Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej- 240,80m2
5. Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20cm- 154,40m

## 3

1. Roboty będące przedmiotem umowy Wykonawca wykona w terminie do **31 sierpnia 2018r.**
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót Umowy z materiałów własnych.
3. Odbiór wykonanych robót nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę.
4. Zamawiający określi przy odbiorze robót termin usunięcia stwierdzonych usterek, niedoróbek i wad.

4

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót ustala się na kwotę: **…………….. zł** *(słownie: ………………………………………………………………………………………………….).*

Powyższa kwota jest ceną brutto i zawiera należny podatek VAT 23 % w wys. ………….. zł *(słownie: ………………………………………………………………………………………………….).*

1. Ustala się, że zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy zostanie dokonana w oparciu o fakturę VAT, na podstawie protokołu odbioru końcowego sporządzonego przez przedstawiciela Zamawiającego w obecności Wykonawcy.
2. Płatność ustala się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty dostarczenia faktury i dokumentów rozliczeniowych przez Wykonawcę**.**

5

W razie wystąpienia szkody Zamawiający lub Wykonawca może domagać się odszkodowania na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego.

6

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Termin gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Zamawiającego. Odbiór pogwarancyjny robót Zamawiający dokona wspólnie z Wykonawcą.
2. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny koszt.

7

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót, bezpieczeństwo ruchu oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim z tego tytułu w związku z wyko-nywanymi robotami objętymi umową w obrębie terenu budowy od daty przyjęcia terenu budowy od Zamawiającego do czasu końcowego odbioru i przekazania obiektu do eksploatacji. Wykonawca dokona oznakowania prowadzonych robót oraz zapewni właściwe utrzymanie oznakowania w okresie prowadzenia robót.

8

Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w wysokości 0,5% całkowitej wartości Umowy za każdy dzień zwłoki, jeśli ukończenie jest późniejsze niż wymagany termin ukończenia. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.

## 9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

## 10

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

## 11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egz. otrzymuje Zamawiający i jeden egz. otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: